Książka Przedmiarów

*,,Przebudowa drogi gminnej nr 330202W dojazdowej do gruntów rolnych Bieliny - Jastrząb”*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP*** | ***Podst.*** | ***Opis i wyliczenia*** | ***Jedn. miary*** | ***Poszcz.*** | ***Razem*** |
| **I Roboty przygotowawcze** |
| 1 | KNNR 60101-02 | Równanie nawierzchni pobocza koparkami podsiębiernymi łyżka skarpówka szer. 1,00m z wywozem urobku na odległość do 2 km (2,00 m x 1200,00 m) | m² | 2400,00 | 2400 |
| **II Podbudowy** |
| 2 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,5 ÷ 0,7 kg/m² 1200,00 m x 4,70m | m² | 5640,00 | 5640 |
| **III Nawierzchnie** |
| 3 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek grysowo-żwirowych asfaltowych 0/12,8 o grubości 2,5 cm ( warstwa wyrównawcza) 1200,00m x 4,70m | m² | 5640,00 | 5640 |
| 4 | KNNR 60309-02 | Nawierzchnie z mieszanek grysowo-żwirowych asfaltowych 0/12,8 o grubości 3 cm ( warstwa ścieralna) 1200,00m x 4,70m | m² | 5640,00 | 5640 |
| **IV Roboty wykończeniowe** |
| 5 | KNNR 60103-010113-05 | Profilowanie , plantowanie i uzupełnienie 15cm warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 pobocza gruntowego stabilizowanego mechanicznie 1200,00m x 2 x 0,20m  | m² | 480,00 | 480 |
| 6 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – roboty pomiarowo inwentaryzacyjne – inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | m | 1200,00 | 1200 |