Książka Przedmiarów

*,,Przebudowa drogi gminnej nr 330202W dojazdowej do gruntów rolnych Bieliny - Jastrząb”*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP*** | ***Podst.*** | | ***Opis i wyliczenia*** | | ***Jedn. miary*** | | ***Poszcz.*** | | ***Razem*** | |
| **I Roboty przygotowawcze** | | | | | | | | | | |
| 1 | | KNNR 6  0101-02 | | Równanie nawierzchni pobocza koparkami podsiębiernymi łyżka skarpówka szer. 1,00m z wywozem urobku na odległość do 2 km (2,00 m x 1200,00 m) | | m² | | 2400,00 | | 2400 |
| **II Podbudowy** | | | | | | | | | | |
| 2 | KNNR 6 1005-07 | | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 0,5 ÷ 0,7 kg/m²  1200,00 m x 4,70m | | m² | | 5640,00 | | 5640 | |
| **III Nawierzchnie** | | | | | | | | | | |
| 3 | KNNR 6 0309-02 | | Nawierzchnie z mieszanek grysowo-żwirowych asfaltowych 0/12,8 o grubości 2,5 cm ( warstwa wyrównawcza)  1200,00m x 4,70m | | m² | | 5640,00 | | 5640 | |
| 4 | KNNR 6  0309-02 | | Nawierzchnie z mieszanek grysowo-żwirowych asfaltowych 0/12,8 o grubości 3 cm ( warstwa ścieralna)  1200,00m x 4,70m | | m² | | 5640,00 | | 5640 | |
| **IV Roboty wykończeniowe** | | | | | | | | | | |
| 5 | KNNR 6  0103-01  0113-05 | | Profilowanie , plantowanie i uzupełnienie 15cm warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 pobocza gruntowego stabilizowanego mechanicznie  1200,00m x 2 x 0,20m | | m² | | 480,00 | | 480 | |
| 6 | KNNR 1 0111-01 | | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – roboty pomiarowo inwentaryzacyjne – inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | | m | | 1200,00 | | 1200 | |